**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УРЮМСКОЕ"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03 апреля 2024 года №62**

**п/ст.Урюм**

**О порядке обустройства противопожарных преград на территории сельского поселения "Урюмское"**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защи­те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген­ного характера», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само­управления в Российской Федерации» (с изменениями), от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях защиты сельского поселения "Урюмское" от угрозы при­родных пожаров, администрация сельского поселения "Урюмское" **постановляет**:

1. Утвердить Положение о порядке обустройства противопожарных пре­град на территории сельского поселения "Урюмское", согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень противопожарных преград на территории сельского поселения"Урюмское" (далее - Перечень) согласно приложению 2.

 3. Обеспечить обустройство и поддержание противопожарных преград на территории сельского поселения"Урюмское".

4. Осуществлять в летний пожароопасный период контроль за состоянием противопожарных преград на подведомственных территориях.

5. При выявлении недостатков в обустройстве противопожарных преград своевременно принимать меры по расчистке противопожарных преград.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление обнародовать на стенде администрации сельского поселения «Урюмское», разместить на официальном сайте<http://урюмское.рф/>.

Глава сельского поселения "Урюмское" Н.П. Уткина

Приложение 1 к постановлению администрации поселения

от 03.04.2024 №62

**Положение о порядке обустройства противопожарных преград на территории сельского поселения "Урюмское"**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о порядке обустройства противопожарных
преград (противопожарных барьеров, противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос) (далее – Положение) разработано в целях защиты сельского поселения "Урюмское" от угрозы природных пожаров.

1.2. Основные термины и определения, используемые в Положении:
противопожарные преграды – это противопожарное обустройство по за­щите населенных пунктов от угрозы природных пожаров в виде противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос;

противопожарный разрыв – специально созданный разрыв в виде просеки шириной до 10-20 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой, с целью создания препятствий на пути распространения пожаров и создающий условия для тушения. Противопожарный разрыв предна­значен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров;

противопожарная минерализованная полоса – искусственно созданная на поверхности земли полоса определенной ширины (не менее 10 метров), очи­щенная от лесных горючих материалов и обработанная почвообрабатывающи­ми орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы;

противопожарное обустройство – проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения пожара.

**II. Порядок проведения работ по обустройству противопожарных преград**

2.1. Обустройство противопожарных разрывов и противопожарных мине­рализованных полос в сельском поселении "Урюмское" осу­ществляется за счет средств бюджета поселения.

Муниципальным заказчиком мероприятий по обустройству противопо­жарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении "Урюмское" является администрация сельского поселения "Урюмское".

Исполнителем по выполнению работ по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении "Урюмское" в соответствии с му­ниципальным контрактом могут выступать организации независимо от их форм собственности или индивидуальные предприниматели.

2.2. При заключении муниципального контракта с исполнителем следует
учитывать:

укомплектованность исполнителя, выполняющего работы, кадрами и их квалификация;

наличие у исполнителя, выполняющего работы по прокладке просек, про­тивопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных по­лос, необходимого транспорта, оборудования и инвентаря, а при необходимо­сти - систем связи.

2.3. Критерием оценки качества выполненной работы является
соответствие противопожарных разрывов и противопожарных
минерализованных полос установленным действующим законодательством
требованиям (соответствие длины и ширины объекта, отсутствие горючих
материалов и т.д.).

**III. Порядок поддержания противопожарных преград**

3.1. Администрация сельского поселения "Урюмское":

ежегодно, до наступления летнего пожароопасного периода, организовы­вает осмотр состояния и обустройство противопожарных преград;

ежегодно, в течение летнего пожароопасного периода, обеспечивает под­держание пожарных преград;

реализацию мероприятий по обустройству и поддержанию осуществляет в рамках муниципальной программы **«**Комплексные меры пожарной безопасности в сельском поселении "Урюмское" на 2024-2027 годы»;

к работам по поддержанию преград могут привлекаться члены добро­вольной пожарной дружины поселения.

Приложение 2

 к постановлению администрации СП "Урюмское"

от 03.04.2024 №62

**Перечень**

**противопожарных преград в сельском поселении "Урюмское"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенные пункты** | **Выполненные мероприятия** | **Примечание** |
| 1. | п.ст.Урюм | противопожарный разрыв: длина – 1,5 км, ширина – 20 м. |  |
|  | п.ст.Ульякан | длина 200 м., ширина 10 м. |  |